ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
исходных данных для разработки технико-экономического обоснования внедрения детандер-компрессорного агрегата
1. Место установки (местоположение) ______________________________

2. Расположение (в помещении, под навесом, без помещения)

3. Назначение ____________________________________________

4.Условия эксплуатации
4.1. Основные климатические условия:

· температура наружного воздуха

- минимальная, °С 






________

- абсолютно максимальная, °С 




________

- средняя температура наиболее жаркого месяца, °С

________

- средняя температура наиболее холодного месяца, °С

________

· средняя минимальная относительная влажность воздуха, %

- зимнего периода






________

- летнего периода






________

· скорость ветра средняя, м/с

- зимнего периода






________

- летнего периода






________

· сейсмичность, баллов по шкале Рихтера



________

· барометрическое давление, кПа




________
4.2. Состав газа:
	Компоненты
	Содержание, % об.

	
	Вход в
детандер
	Вход в компрессор

	СН4
	
	

	С2Н6
	
	

	С3Н8
	
	

	iC4Н10
	
	

	nС4Н10
	
	

	iС5Н12
	
	

	nС5Н12
	
	

	С6Н12 + высшие
	
	

	Н2О
	
	

	N2
	
	

	CO2
	
	

	H2S
	
	

	He
	
	

	H2
	
	

	ДЭГ
	
	

	Итого
	
	

	Плотность газа при 20°С и 0,1013 МПа, кг/м3
	
	

	Содержание С5Н10 + высшие, мольные % г/м3
	
	

	Содержание механических примесей, г/м3
	
	

	Молекулярная масса газа
	
	


4.3. Технологические параметры газа, при которых детандер-компрессор должен обеспечивать устойчивые режимы работы:
	Наименование параметра
	Значение параметра

	
	на номинальном режиме
	на режимах, отличающихся от номинального

	Производительность на входе в детандер, млн.м3/сутки  при Т = +20°С, Р = 0,1013 МПа (абс)
	
	

	Температура газа на входе в детандер, °С
	
	

	Давление газа на входе в детандер, МПа (абс.)
	
	

	Содержание капельной жидкости на входе в детандер, г/м3
	
	

	Температура газа на выходе из детандера, °С
	
	

	Давление газа на выходе из детандера, МПа (абс.)
	
	

	Производительность на входе в компрессор, млн.м3/сутки при Т = +20°С, Р = 0,1013 МПа (абс)
	
	

	Температура газа на входе в компрессор, °С
	
	

	Давление газа на входе в компрессор, МПа (абс.)
	
	

	Содержание капельной жидкости на входе в компрессор, г/м3
	
	

	Температура газа на выходе из компрессора, °С
	
	

	Давление газа на выходе из компрессора, МПа (абс.)
	
	


5. Наличие и параметры источников энергии объекта для обеспечения работы оборудования и агрегатов:

· электроэнергия (напряжение, частота, количество фаз, мощность) ___________________
· возможность обеспечения электропитания агрегата по I категории согласно ПУЭ ______

· сжатый воздух (давление, точка росы, располагаемый расход) _______________________
· импульсный газ (давление, точка росы, располагаемый расход) ______________________
6. Расстояние от места установки детандер-компрессора до служебных помещений (операторная), м_____.

Ответственное лицо:

Должность 
________________________

ФИО 
______________________________

Подпись 
________________________
Заполненные опросные листы просим направлять: 

tkp@turbogaz.kharkov-ua.com – Отдел технико-коммерческих предложений, рекламы и развития ЧАО «Турбогаз»

Тел.: +38 (057) 715 20 054
